**Додаток №1**

**ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛІВ,**

**які закуповуються в межах реалізації програми «Безпечна школа», що впроваджується Фондом Східна Європа за фінансової підтримки міжнародних донорів, зокрема, Eurasia Foundation, Terre des Hommes, Baker Tilly International, Epam та Метро Україна**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва** | **Характеристики** | **Загальна необхідна к-сть, шт.** | **Кількість за містами (для постачання), шт.** |
| **Київ** | **Одеса** | **Суми** | **Хмельницький** | **Чернігів** |
| 1 | **Електричний генератор 6,5-8 кВт**(базова модель[[1]](#footnote-1): *Sigma 7.5 / 8.0 кВт 4-тактний, електрозапуск 220-380 В*) | Система пуску: електричний пуск (бажана наявність, але не обовʼязкова), ручний стартерМаксимальна потужність: 6,5-8 кВтОснащення: Автоматичний регулятор напруги (AVR);Вихід постійного струму 12 В; Вольтметр; Датчик рівня палива;Наявність дисплея; коліс; Захист від короткого замикання;Захист від низького рівня олії; Захист від перезавантаження;Кількість фаз: ОднофазнийМатеріал обмотки: мідьТип альтернатора: синхроннийСистема охолодження: повітрянаОб'єм паливного бака: >20 лЧас автономної роботи: >6 годНомінальна напруга: 220 - 380 ВЧастота: 50 ГцДвигун: бензиновий, чотиритактнийРівень шуму: <75 дБДодаткові переваги: антивібраційна система | **10** | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | **Електричний генератор 2,5-4 кВт**(базова модель: *Dnipro-M GX-25*) | Система пуску: електричний пуск (бажана наявність, але не обовʼязкова), ручний стартерМаксимальна потужність: 2,5-4 кВтОснащення: автоматичний регулятор напруги (AVR);Вихід постійного струму 12 В; Вольтметр; Датчик рівня палива;Наявність дисплея (не обовʼязково); коліс (не обовʼязково); Захист від короткого замикання;Захист від низького рівня олії; Захист від перезавантаження;Кількість фаз: ОднофазнийМатеріал обмотки: мідьТип альтернатора: синхроннийСистема охолодження: повітрянаОб'єм паливного бака: >12 лЧас автономної роботи: >6 годНомінальна напруга: 220 - 380 ВЧастота: 50 ГцДвигун: бензиновий, чотиритактнийРівень шуму: <75 дБДодаткові переваги: антивібраційна система | **8** | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |

1. Пояснення див. у п. 2 Вимог до оформлення та надсилання цінової пропозиції [↑](#footnote-ref-1)